**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Ростомер  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Ростомер медицинский Подробное описаниеПредназначен для измерения роста человека стоя.Каркас изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.Платформа – из листовой стали.Шкала проградуирована в миллиметрах до 2100 мм.Технические характеристикиПоставляется в разобранном виде.Номинальная нагрузка – не более 140 кг.Масса – не более 10 кг.Габариты:440х530х2166Поверка октябрь-ноябрь 2018 года!!! |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **2** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2\*30-01 |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Для бактерицидной эффективности 99% по золотистому стафилококку.Технические данные: Источники излучения: 2 шт.  Производительность: 180 (225) м3 /час\*  Потребляемая мощность: 190 Вт  Габариты: 110х80х950 мм  Масса, не более: 3 кг |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **3** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Тонометр  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Тонометр автомат на запястье (наличие индикатора аритмии +манжета 12,5-21,5см)Тонометр NISSEI WS-820 Технические характеристикиМетод измерения осциллометрический Место наложения манжеты запястье Накачка манжеты автоматическая Снижение давления автоматическое Выбор максимального давления накачки манжеты ручной режим Количество ячеек памяти 2 х 30 Вычисление среднего значения из данных памяти да Память на показания пульса да Режим отключения памяти нет Режим редактирования памяти да Сохранения данных памяти без батареек нет Наличие интеллектуальных систем IQ System Звуковая индикация нет Тип дисплея LCD Размер дисплея (ширина х высота), мм 29 x 40 Одновременная индикация давления и пульса да Индикация времени и даты да Тип манжеты преформированная, особой формы M-Cuff Размер манжеты 12,5 - 21,5 Материал манжеты нейлон Особенности модели Модель признана самым точным тонометром по результатам испытаний Немецкого Общества Гипертонии (по состоянию на 02.2006г.). Индикатор аритмии. Цвет корпуса - серебристый металлик. Диапазон измеренийДавлениеЧастота пульса40 -250 мм рт ст 40-160 Погрешность измеренийДавлениеЧастота пульса±3 мм рт ст |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **4** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Ширма  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | ШИРМА ОДНО - СЕКЦИОННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОЛОТНИЩАМИ, «ДЗМО», Конструкция - разборная. Полотнище - белого цвета. Соединение одной секции ширмы с другой, для образования стенки, производится соединительным зажимом. Основание установлено на 2 колеса и опору. Длина\*ширина\*высота ОДНОЙ СЕКЦИИ – 665\*506\*1810 мм |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **5** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Столик процедурный передвижной  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (полки- нержавеющая сталь, колеса мебельные) |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **6** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Шкаф металлический медицинский  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Шкаф металлический медицинский двухсекционный, одностворчатый (верхная секция-стекло, нижная-металл) |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **7** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Кушетка процедурная  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Кушетка процедурная с регулировкой подголовника для мануальной терапии, с вырезом для лица 1900\*600\*750 |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **8** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Кушетка  |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Кушетка  |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
|  |  |  |
| **9** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Таблицы для определения остроты зрения |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Таблицы для определения остроты зрения |
|  | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 7 дней с момента подписания договораАдрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |

**И.о.главного врача: Каканова Ж.Р.**