**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Ростомер |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Ростомер медицинский  Подробное описание  Предназначен для измерения роста человека стоя.  Каркас изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.  Платформа – из листовой стали.  Шкала проградуирована в миллиметрах до 2100 мм.  Технические характеристики  Поставляется в разобранном виде.  Номинальная нагрузка – не более 140 кг.  Масса – не более 10 кг.  Габариты:440х530х2166  Поверка октябрь-ноябрь 2018 года!!! |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **2** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2\*30-01 |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет установить его как на стену, так и на потолок. Для бактерицидной эффективности 99% по золотистому стафилококку.  Технические данные:  Источники излучения: 2 шт.  Производительность: 180 (225) м3 /час\*  Потребляемая мощность: 190 Вт  Габариты: 110х80х950 мм  Масса, не более: 3 кг |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **3** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Тонометр |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Тонометр автомат на запястье (наличие индикатора аритмии +манжета 12,5-21,5см)  Тонометр NISSEI WS-820  Технические характеристики  Метод измерения осциллометрический  Место наложения манжеты запястье  Накачка манжеты автоматическая  Снижение давления автоматическое  Выбор максимального давления накачки манжеты ручной режим  Количество ячеек памяти 2 х 30  Вычисление среднего значения из данных памяти да  Память на показания пульса да  Режим отключения памяти нет  Режим редактирования памяти да  Сохранения данных памяти без батареек нет  Наличие интеллектуальных систем IQ System  Звуковая индикация нет  Тип дисплея LCD  Размер дисплея (ширина х высота), мм 29 x 40  Одновременная индикация давления и пульса да  Индикация времени и даты да  Тип манжеты преформированная, особой формы M-Cuff  Размер манжеты 12,5 - 21,5  Материал манжеты нейлон  Особенности модели Модель признана самым точным тонометром по результатам испытаний Немецкого Общества Гипертонии (по состоянию на 02.2006г.). Индикатор аритмии. Цвет корпуса - серебристый металлик.  Диапазон измерений  Давление  Частота пульса  40 -250 мм рт ст  40-160  Погрешность измерений  Давление  Частота пульса  ±3 мм рт ст |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **4** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Ширма |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | ШИРМА ОДНО - СЕКЦИОННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОЛОТНИЩАМИ, «ДЗМО»,  Конструкция - разборная. Полотнище - белого цвета. Соединение одной секции ширмы с другой, для образования стенки, производится соединительным зажимом. Основание установлено на 2 колеса и опору. Длина\*ширина\*высота ОДНОЙ СЕКЦИИ – 665\*506\*1810 мм |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **5** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Столик процедурный передвижной |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Столик процедурный передвижной металлический с двумя полками (полки- нержавеющая сталь, колеса мебельные) |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **6** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Шкаф металлический медицинский |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Шкаф металлический медицинский двухсекционный, одностворчатый (верхная секция-стекло, нижная-металл) |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **7** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Кушетка процедурная |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Кушетка процедурная с регулировкой подголовника для мануальной терапии, с вырезом для лица 1900\*600\*750 |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
| **8** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Кушетка |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Кушетка |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |
|  |  |  |
| **9** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)**  *(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Таблицы для определения остроты зрения |
|  | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Таблицы для определения остроты зрения |
|  | **Условия осуществления поставки МТ**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
|  | **Срок поставки МТ и место дислокации** | 7 дней с момента подписания договора  Адрес: 110200 Костанайская область, Амангельдинский район, Амангельдинский с.о., с.Амангельды., ул. Дуйсенбина 74 |

**И.о.главного врача: Каканова Ж.Р.**